

**PYROJET MS**

SHAMPOOING MOUSSANT ALCALIN POUR DEGRAISSAGE

DES VEHICULES ET MATERIELS INDUSTRIELS

AVEC MACHINES A PRESSION

MODE D’EMPLOI

*PYROJET MS* est un shampooing moussant alcalin destiné au dégraissage des véhicules et matériels industriels avec des machines à pression.

*PYROJET MS* est d’un emploi très simple, il s’utilise à une dilution de 10% dans le réservoir produit de la machine.

*PYROJET MS* s’applique de bas en haut par bandes de 1,50m de large. Bien que sans danger pour les peintures des véhicules, ne pas vaporiser une solution de **PYROJET MS** sur des carrosseries chaudes.

Refroidir au préalable avec de l’eau claire.

Laisser agir le produit 2 à 3 minutes, puis rincer à l’eau. Eviter de laisser sécher le produit sur la carrosserie.

**PYROJET MS** ne comprend aucune substance dangereuse et garde toute son efficacité avec une eau dure.

**PYROJET MS** n’altère pas les surfaces vitrées, les plastiques, le caoutchouc,…

**PRODUIT RESERVE AUX PROFESSIONNELS**